ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**Послуги з поточного ремонту системи опалення та приміщення топочної в нежитловій будівлі за адресою: Дніпропетровська обл., Кам’янський р-н, с. Дніпровокам’янка, вул. Центральна, 11 (ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи).**

 **Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:** Верхньодніпровська міська рада, код ЄДРПОУ 37894759, адреса юридична/місцезнаходження: пр. Шевченка, буд. 21, м. Верхньодніпровськ, Кам’янський р-н, Дніпропетровська обл., 51600, категорія згідно пункту 1 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами).

 **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі** й **частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Послуги з поточного ремонту системи опалення та приміщення топочної в нежитловій будівлі за адресою: Дніпропетровська обл., Кам’янський р-н, с. Дніпровокам’янка, вул. Центральна, 11 (ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи).

 **Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** UA-2023-04-07-008325-a, Відкриті торги з особливостями. *(Вид закупівлі обрано відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року №1178 «Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в України та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»).*

 **Розмір бюджетного призначення:** 170000,00 грн. згідно з кошторисними призначеннями по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» по КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі створення), міської селищної, сільської рад» загального фонду місцевого бюджету, затвердженими рішенням сесії Верхньодніпровської міської ради від 24.11.2022 року № 936-21/ІХ «Про бюджет Верхньодніпровської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами згідно рішення сесії Верхньодніпровської міської ради від 23.02.2023р. № 1062-24/ІХ).

 Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 170000,00 грн. Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі методом порівняння ринкових цін відповідно до рекомендацій Наказу Мінекономіки від 18 лютого 2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» та на підставі дефектного акту, складеного комісією та затвердженого від 29.03.2023 року.

 При розрахунку очікуваної вартості предмету закупівлі замовник керувався викладеним вище, наявною потребою замовника, з урахуванням інформації, отриманої з Інтернет-ресурсів щодо тотожних до предмета закупівлі послуг.

 **Плановий обсяг закупівлі та об**ґ**рунтування технічних, якісних характеристик:**

Виконання послуги передбачає наступне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Заміна кранів кульових | шт | 1 |
| 2 | Крани латунні кульові Ду 15 мм | шт | 1 |
| 3 | Установлення кранів повітряних | комплект | 5 |
| 4 | Кран повітровідвідний 1/2" | шт | 1 |
| 5 | Кран Маєвського | шт | 4 |
| 6 | Заміна згонів на трубопроводах діаметром труб до 20 мм | згон | 1 |
| 7 | Згони в зборі 3/4" | шт | 1 |
| 8 | Заміна згонів на трубопроводах діаметром труб понад 32 до 50 мм | згон | 2 |
| 9 | Згони в зборі 2" | шт | 2 |
| 10 | Заміна окремих ділянок водопроводу діаметром до 32 мм | м | 3 |
| 11 | Заміна окремих ділянок водопроводу діаметром понад 32 до 63 мм | м | 0,5 |
|  12 | Труби сталеві Ду 20 мм | м | 3 |
| 13 | Труби сталеві Ду 50 мм | м | 0,5 |
| 14 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевихбезшовних труб діаметром 50 мм | м | 4 |
| 15 | Труби сталеві Ду 50 мм | м | 4 |
| 16 | Від'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 40 мм |  шт | 2 |
| 17 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм |  шт | 7 |
| 18 | Відвід сталь Ду 50 мм | шт | 7 |
| 19 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводівопалення і водопостачання діаметром 20 мм | шт | 6 |
| 20 | Крани шарові латунні Ду 20 мм | шт | 1 |
| 21 | Відвід Ду 20 | шт | 1 |
| 22 | Муфта сталь 1/2" | шт | 4 |
| 23 | Ізоляція трубопроводів діаметром до 57 мм з мінеральної вати | м | 42 |
| 24 | Вата мінеральна 50 мм | м2 | 48 |
| 25 | Улаштування пароізоляційного шару з плівкиполіетиленової на трубопроводах діаметром до 76 мм | м | 42 |
| 26 | Плівка теплоізоляційна | м2 | 48 |
| 27 | Від'єднання від трубопроводів опалювальних котлів | котлів | 2 |
| 28 | Установлення регуляторів витрати і тиску гарячої води діаметром 25 мм | шт | 1 |
| 29 | Група безпеки з запобіжним клапаном та манометром  | комплект | 1 |
| 30 | Підключення бака компенсаційного | бак | 1 |
| 31 | Налагодження і випробування котла | котел | 1 |
| 32 | Прочищення відцентрових насосів, діаметр патрубка до 100 мм | насос | 3 |
| 33 | Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм | м2 | 7,5 |
| 34 | Димохід нержавіючий ф 300 мм в комплекті | комплект | 1 |
| 35 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметромменше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2рази | м2 | 1,04 |
| 36 | Регулювання насосної групи при роботі в системі | Насос | 3 |
| 37 | Налагодження системи мережної прямої і зворотноїводи котельні, включаючи трубопроводи, арматуру,фільтр-грязевик, вузол регулювання всередині котельні загальної | Система | 1 |
| 38 | Визначення готовності до регулювання внутрішньоїводяної системи теплоспоживання | Система | 1 |
| 39 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли |  м3 | 0,5 |
| 40 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 1 |
| 41 | Знімання засклених віконних рам |  м2 | 2 |
| 42 | Установлення металевих дверних коробок ізнавішуванням дверних полотен з фрамугою | м2 | 3 |
| 43 | Двері металеві з фрамугою 2000х890 мм | шт | 1 |
| 44 | Піна монтажна | шт | 1 |
| 45 | Анкер 8х112 | шт | 6 |
| 46 | Мурування східців |  м3 | 2,6 |
| 47 | Шлакоблок | шт | 163 |
| 48 | Установлення блоків з кількістю установлюванихапаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3 | шт | 3 |
| 49 | Розетка 2-а | шт | 3 |
| 50 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленнямнакладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг |  м | 4 |
| 51 | Провід ШВВП 2х2,5 мм2 | м | 4 |
| 52 | Підключення електроприладів | шт | 1 |
| 53 | Вилка електрична | шт | 1 |

 Учасник відповідає за одержання усіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, якщо такі необхідні для виконання робіт з надання послуги, та самостійно несе усі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів. Повинен мати чинні документи про навчання з техніки безпеки та охорони праці по правилам ОП при роботі з інструментом та пристроями своїх працівників, документи про проходження медогляду працівників, яких буде задіяно для надання послуг, декларацію відповідності матеріально – технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці щодо відповідності наступним видам робіт підвищеної небезпеки: - Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, сертифікати щодо відповідності вимогам копії сертифікатів щодо відповідності вимогам ДСТУ ISO 14001:2015 «Системи екологічного управління», ДСТУ ISO 45001:2019 «Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці», ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю». Матеріали, які будуть використовуватися при проведенні робіт з поточного ремонту, повинні мати належну якість, відповідати технічним вимогам їх використання та бути дозволені до використання в установах громадського призначення. Ціни на матеріали, які учасник включає до кошторисного розрахунку при складанні договірної ціни на виконання робіт з надання послуги поточного ремонту, не мають перевищувати середні по регіону. Надійність та якість послуги і змонтованих матеріальних ресурсів, досягнення показників щодо можливості їх експлуатації протягом гарантійного строку повинні відповідати усім технологіям монтажу та умовам, передбаченим виробниками, вимогам нормативних актів чинного законодавства України, що ставляться до робіт такого характеру, а також вимогам Замовника.

 Строк надання послуги: З дати укладення договору про закупівлю до 30.04.2023 року.