ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

04052595

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

[**Послуги**](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/38998041) **з поточного ремонту козирка над ганком нежитлової будівлі за адресою: Дніпропетровська обл., Кам’янський р-н, м. Верхньодніпровськ, пр. Шевченка, 21 (код ДК 021:2015:45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)**

 **Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:** Верхньодніпровська міська рада, код ЄДРПОУ 37894759, адреса юридична/місцезнаходження: пр. Шевченка, буд. 21, м. Верхньодніпровськ, Кам’янський р-н, Дніпропетровська обл., 51600, орган місцевого самоврядування - категорія згідно пункту 1 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами).

 **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі** й **частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** [Послуги](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/38998041) з поточного ремонту козирка над ганком нежитлової будівлі за адресою: Дніпропетровська обл., Кам’янський р-н, м. Верхньодніпровськ, пр. Шевченка, 21 (код ДК 021:2015:45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).

 **Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** UA-2023-07-20-007806-a, Відкриті торги з особливостями. *(Вид закупівлі обрано відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року №1178 «Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в України та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»).*

 **Розмір бюджетного призначення:** 50000,00 грн. згідно з кошторисними призначеннями по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» по КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі створення), міської селищної, сільської рад» загального фонду місцевого бюджету, затвердженими рішенням сесії Верхньодніпровської міської ради від 24.11.2022 року № 936-21/ІХ «Про бюджет Верхньодніпровської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами).

 Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 50000,00 грн. З метою дотримання принципу здійснення публічних закупівель, такого як максимальна економія, розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі та затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275, на підставі Дефектного акту від 05.07.2023р. «[Послуги](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_purchase/view/38998041) з поточного ремонту козирка над ганком нежитлової будівлі за адресою: Дніпропетровська обл., Кам’янський р-н, м. Верхньодніпровськ, пр. Шевченка, 21» та кошторисної документації з урахуванням Наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281 «Настанови з визначення вартості будівництва» в поточних цінах станом на 14.06.2023р. Вартість матеріалів в кошторисі складена в результаті аналізу ринку закупівлі, що надається в автоматизованій системі програмного забезпечення АВК 5.

 **Плановий обсяг закупівлі та об**ґ**рунтування технічних, якісних характеристик:**

Виконання послуги передбачає наступне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі та примикань з рулонних матеріалів в 1-3 шари | м2 | 38 |
| 2 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 21 |
| 3 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 12 |
| 4 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки на провалах | м2 | 25 |
| 5 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати | м2 | 25 |
| 6 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 | м3 | 1,275 |
| 7 | Добавка Фібра | кг | 1,48 |
| 8 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | м2 | 25 |
| 9 | Грунтовка бітумна | т | 0,02 |
| 10 | Руберойд наплавлюваний ЕПП-2.5 мм | м2 | 28,25 |
| 11 | Руберойд наплавлюваний ЕКП-4 мм | м2 | 28,75 |
| 12 | Улаштування примикань висотою 200 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі |  м | 10,8 |
| 13 | Грунтовка бітумна | т | 0,002916 |
| 14 | Руберойд наплавлюваний ЕПП-2.5 мм | м2 | 3,65 |
| 15 | Руберойд наплавлюваний ЕКП-4 мм | м2 | 4,342 |
| 16 | Фартук оцинкований | м | 9 |
| 17 | Дюбель 6х60 | шт | 15 |
| 18 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 | 18 |
| 19 | Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків стін герметизувальною нетверднучою мастикою |  м | 26,5 |
| 20 | Мастика бітумно-каучукова | кг | 20 |
| 21 | Улаштування зливів з оцинкованої сталі | м | 2 |
| 22 | Зливи 100 мм в комплекті | шт | 2 |
| 23 | Навантаження сміття вручну |  т | 1,281 |
| 24 | Перевезення будівельного сміття на вiдстань 5 км | т | 1,281 |

 Учасник відповідає за одержання усіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, якщо такі необхідні для виконання робіт з надання послуги, та самостійно несе усі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів. Повинен мати чинні документи про навчання з техніки безпеки та охорони праці по правилам ОП при роботі з інструментом та пристроями своїх працівників, документи про проходження медогляду працівників, яких буде задіяно для надання послуг, Декларацію відповідності матеріально – технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці щодо відповідності наступним видам робіт підвищеної небезпеки: -Верхолазні роботи, сертифікати щодо відповідності вимогам копії сертифікатів щодо відповідності вимогам ДСТУ ISO 14001:2015 «Системи екологічного управління», ДСТУ ISO 45001:2019 «Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці», ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю». Матеріали, які будуть використовуватися при проведенні робіт з поточного ремонту, повинні мати належну якість, відповідати технічним вимогам їх використання та бути дозволені до використання в установах громадського призначення. Ціни на матеріали, які учасник включає до кошторисного розрахунку при складанні договірної ціни на виконання робіт з надання послуги поточного ремонту, не мають перевищувати середні по регіону. Надійність та якість послуги і змонтованих матеріальних ресурсів, досягнення показників щодо можливості їх експлуатації протягом гарантійного строку повинні відповідати усім технологіям монтажу та умовам, передбаченим виробниками, вимогам нормативних актів чинного законодавства України, що ставляться до робіт такого характеру, а також вимогам Замовника.

 Строк надання послуги: З дати укладення договору про закупівлю до 30.09.2023 року.