**Верхньодніпровська міська рада**

**04052595**

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

 *(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

**Вогнегасники (ДК 021:2015:35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання)**

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:** Верхньодніпровська міська рада, код ЄДРПОУ 37894759, адреса юридична/місцезнаходження: пр. Шевченка, буд. 21, м. Верхньодніпровськ, Кам’янський р-н, Дніпропетровська обл., 51600, орган місцевого самоврядування - категорія згідно пункту 1 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами).

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Вогнегасники (ДК 021:2015:35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання)

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** UA-2023-11-30-016008-а,

Відкриті торги з Особливостями,  *(Вид закупівлі обрано відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року №1178 «Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в України та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»).*

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 127498,00 грн. Розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі здійснювався шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель "Prozorro" та на аналогічних торгівельних електронних майданчиках на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Найменування товару | Кількість, штук | Очікувана вартість одиниці товару\*, грн. | Очікувана вартість товару\*\*, грн. |
| 1 | Вогнегасник ВВК-3,5 (або еквівалент) | 10 | 1254,00 | 12540,00 |
| 2 | Вогнегасник ВП-5 (або еквівалент) | 80 | 561,20 | 44896,00 |
| 3 | Вогнегасник ВП-6 (або еквівалент) | 52 | 611,00 | 31772,00 |
| 4 | Вогнегасник ВП-9 (або еквівалент) | 50 | 765,80 | 38290,00 |
| Всього очікувана вартість предмета закупівлі: | 127498,00 |

**Розмір бюджетного призначення:** 127498,00 грн. На закупівлю Товару рішенням сесії Верхньодніпровської міської ради планується внести зміни до рішення «Про бюджет Верхньодніпровської міської територіальної громади на 2023 рік» та затвердити видатки загального фонду по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» по КПКВК 0118240 «Заходи та роботи з територіальної оборони».Закупівля здійснюється з наступною безоплатною передачею вогнегасників військовій частині згідно їх запиту.

**Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару**: Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника, що обумовлені необхідністю задоволення/виконання умов, зазначених в листі (запиті) від військової частини А4896 (від 28.11.2023р. № 744) у зв’язку з запровадженням воєнного стану на території України та з метою виконання службово-бойових завдань з протидії збройній агресії російської федерації.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

Обсяг закупівлі:

 1) Вогнегасник ВВК-3,5 (або еквівалент) - 10штук;

 2) Вогнегасник ВП-5 (або еквівалент) - 80штук;

 3) Вогнегасник ВП-6 (або еквівалент) - 52штуки;

 4) Вогнегасник ВП-9 (або еквівалент) - 50штук.

Технічні та якісні характеристики:

1) Вогнегасник ВВК-3,5 (або еквівалент)

|  |  |
| --- | --- |
| Вогнегасна речовина | Вуглекислий газ |
| Вага повністю спорядженого вогнегасника | 12 кг |
| Маса вогнегасної речовини | 3,5 кг |
| Висота та ширина вогнегасника | 618×140 мм |
| Робочий об'єм корпусу  | 5,0 літрів |
| Тривалість подачі суміші, що гасить  | приблизно 8 секунд |
| Максимальний внутрішній тиск  | 15,0 мПа або 150 бар |
| Робочий тиск  | 5,7 Атм |
| Тиск під час випробування  | 25 МПа (кгс/см²) |
| Діапазон допустимих температур зберігання | від -20 до +50 °C |
| Довжина викиду  | Щонайменше 3 м |
| Клас пожежі | клас В; клас Е |
| Термін експлуатації  | 10 років |
| Стандарт виготовлення | ДСТУ  |
| Країна виробник | Україна |
| Комплектність | вогнегасник, паспорт, гарантійний талон |

2) Вогнегасник ВП-5 (або еквівалент)

|  |  |
| --- | --- |
| Вогнегасна речовина | суміш мінеральних солей загального призначення  |
| Вага повністю спорядженого вогнегасника | 7,2 кг |
| Маса вогнегасної речовини | 5 кг |
| Висота та ширина вогнегасника | 480×160 мм |
| Робочий об'єм корпусу  | 6,4 літрів |
| Тривалість гасіння  | близько 5 секунд |
| Максимальний внутрішній тиск  | 1,6 мПа або 16 бар |
| Робочий тиск  | 10 Атм |
| Тиск під час випробування, МПа (кгс/см²) | 2 МПа  |
| Діапазон допустимих температур зберігання | від -20 до +50 °C |
| Довжина викиду  | не менше 3 м |
| Клас пожежі | клас А; клас В; клас С; клас Е |
| Максимальна площа гасіння  | до 15 м.кв  |
| Термін експлуатації  | 10 років |
| Стандарт виготовлення | ДСТУ  |
| Країна виробник | Україна |
| Комплектність | вогнегасник, паспорт, гарантійний талон |

3) Вогнегасник ВП-6 (або еквівалент)

|  |  |
| --- | --- |
| Вогнегасна речовина | суміш мінеральних солей загального призначення з додаванням антікомкового складу |
| Вага повністю спорядженого вогнегасника | 8,6 кг |
| Маса вогнегасної речовини | 6 кг |
| Висота та ширина вогнегасника | 530×160 мм |
| Робочий об'єм корпусу  | 7,5 літрів |
| Тривалість подачі суміші, що гасить  | приблизно 5 секунд |
| Максимальний внутрішній тиск  | 1,6 мПа або 16 бар |
| Робочий тиск  | 10 Атм |
| Тиск під час випробування, МПа (кгс/см²) | 2,5 МПа  |
| Діапазон допустимих температур зберігання | від -20 до +50 °C |
| Довжина викиду  | Щонайменше 3 м |
| Клас пожежі | клас А; клас В; клас С; клас Е |
| Максимальна площа гасіння  | до 25 м.кв  |
| Термін експлуатації  | 10 років |
| Стандарт виготовлення | ДСТУ  |
| Країна виробник | Україна |
| Комплектність | вогнегасник, паспорт, гарантійний талон |

4) Вогнегасник ВП-9 (або еквівалент)

|  |  |
| --- | --- |
| Вогнегасна речовина | суміш мінеральних солей загального призначення  |
| Вага повністю спорядженого вогнегасника | 12,2 кг |
| Маса вогнегасної речовини | 9 кг |
| Висота та ширина вогнегасника | 585×180 мм |
| Робочий об'єм корпусу  | 11,8 літрів |
| Тривалість гасіння  | близько 10 секунд |
| Максимальний внутрішній тиск  | 1,6 мПа або 16 бар |
| Робочий тиск  | 10 Атм |
| Тиск під час випробування, МПа (кгс/см²) | 2 МПа  |
| Діапазон допустимих температур зберігання | від -20 до +50 °C |
| Довжина викиду  | не менше 4,5 м |
| Клас пожежі | клас А; клас В; клас С; клас Е |
| Максимальна площа гасіння  | до 45 м.кв  |
| Термін експлуатації  | 10 років |
| Стандарт виготовлення | ДСТУ  |
| Країна виробник | Україна |
| Комплектність | вогнегасник, паспорт, гарантійний талон |