**Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Верхньодніпровської міської ради**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

**Послуга з ремонту доріг місцевого значення (поточний ремонт вулично-дорожньої мережі на території Верхньодніпровської територіальної громади)**

***Найменування:*** Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Верхньодніпровської міської ради

***Місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника ЄДРПОУ:*** 51600,Україна, м. Верхньодніпровськ, вул. пр.. Шевченка, 21, ЄДРПОУ 43957230.

***Категорія:*** Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

***Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):*** Послуга з ремонту доріг місцевого значення (поточний ремонт вулично-дорожньої мережі на території Верхньодніпровської територіальної громади) код згідно класифікатора «50230000-6 – Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов'язаного обладнання та супутні послуги» (надалі - ***закупівля***)

***Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:*** відкриті торги з особливостями ***UA-2024-04-17-010854-a***

***Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:*** 1 000 000,00 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

***Бюджетне призначення:***Згідно рішення сесії Верхньодніпровської міської ради №1414-29/ІХ від 09.11.2023 року «Про бюджет Верхньодніпровської міської ради на 2024 рік». Термін постачання — з дати укладання договору по 20.12.2024 р., здійснюються у розмірі 100% вартості Товару протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати повного підписання Акту, за наявності відповідного бюджетного призначення.

***Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі***

Необхідність в проведенні поточного ремонту виникла у зв’язку з незадовільним станом доріг на території Верхньодніпровської територіальної громади та на підставі складеного Дефектного акту на послуги з ремонту доріг місцевого значення (поточний ремонт вулично-дорожньої мережі на території Верхньодніпровської територіальної громади) від 12.04.2024 року комісією з обстеження затвердженої наказом Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва №3 від 12.01.2024 року «Про створення комісії з обстеження та складання дефектного акту по об’єкту: «Послуга з ремонту доріг місцевого значення (поточний ремонт вулично-дорожньої мережі на території Верхньодніпровської територіальної громади)», фінансування передбачено згідно рішення сесії Верхньодніпровської міської ради №1414-29/ІХ від 09.11.2023 року «Про бюджет Верхньодніпровської міської ради на 2024 рік» та ***закупівля*** оголошена на підставі наказу Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва №14 від 15.04.2024 року ««Про організацію процедур закупівель/спрощених закупівель в квітні 2024 року через електронну систему закупівель в Управлінні житлово - комунального господарства та капітального будівництва Верхньодніпровської міської ради».

Технічна специфікація (технічне завдання) до предмета закупівлі:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування робіт та мереріали | Од. | Кіль-кість |
| 1 | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною 1,5 м. при глибині фрезерування 5 см. | м2 | 600 |
| 2 | Перевезення сміття (крихти) до 10 км. після фрезерування | т | 54 |
| 3 | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону | т | 14,83 |
| 4 | Розливання в’яжучих матеріалів | т | 0,2666 |
| 5 | Улаштування покриттів товщиною 4 см. із гарячих асфальтобетонних сумішей | м2 | 666,5 |
| 6 | На кожні 0,5 см. зміни товщини шару додавати або виключати до норми (до 5 см.) | м2 | 666,5 |
| Дотримуючись умови що виконання робіт на одній половині проїжджої частини доріг, з рухом транспорту по другій половині. |

Учасник у своїй пропозиції повинен підтвердити, що пропоновані ними послуги за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у тендерній документації. Таке підтвердження здійснюється шляхом:

- поданням у складі пропозиції документів маркування, протоколів випробувань, декларації та/або сертифікатів, що підтверджують відповідність предмета закупівлі характеристикам встановленим замовником (у разі обов’язкового отримання даних документів для поставки товару, надання послуг, виконання робіт за даним предметом закупівлі відповідно до норм чинного законодавства). Маркування, протоколи випробувань, декларації та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

- якщо обов’язкового отримання документів, що передбачені раніш зазначеним підпунктом (маркування, протоколи випробувань, декларації та сертифікати), для надання послуг за даним предметом закупівлі, не передбачено чинним законодавствам, то учасник надає лист в довільній формі в якому про це зазначає та в довільній формі підтверджує, що пропоновані ними послуги за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам чинного законодавства. Будь-які посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника у цій документації слід читати з виразом «або еквівалент».

Тендерна пропозиція Учасника має містити гарантійний лист щодо надання послуг з дотриманням державних стандартів і правил, нормативних, технічних та інших вимог.

Послуги, які становлять предмет закупівлі, мають надаватися якісно та відповідати встановленим чинним законодавством України нормам, характеристикам, правилам тощо. Для підтвердження якості учасник має надати довідку про те, що якість послуг, які будуть надаватися/виконуватися буде відповідати нормам чинного законодавства, а також гарантувати Замовнику, що у разі необхідності буде здійснювати надання послуг у вихідні, святкові дні та нічний час.

 Для підтвердження застосування заходів із захисту довкілля під час надання послуг/виконання робіт та після їх завершення, учасник має надати довідку про застосування заходів із захисту довкілля з описом даних заходів.

Для підтвердження можливості надання послуг згідно із технічною специфікацією (технічним завданням) до предмета закупівлі:

- учасник подає інформацію та підтверджуючий документ про наявність власного (орендованого) асфальтобетонного(их) заводу(ів), з якого(их) будуть поставлятися асфальтобетонні суміші із зазначенням типу (стаціонарний або мобільний), найменування (марка і модель) та їх (його) місцезнаходження. У разі відсутності власного (орендованого) асфальтобетонного(их) заводу(ів) учасник подає договір поставки асфальтобетонних сумішей, укладений між учасником та виробником асфальтобетонних сумішей, додатком до якого є календарний план щодо щомісячних обсягів поставки по цьому договору протягом строку надання послуг;

- учасник подає інформацію про асфальтобетонний(ні) завод(и), з якого(их) на об’єкт будуть поставлятися асфальтобетонні суміші із зазначенням типу (стаціонарний або мобільний), найменування (марка і модель), продуктивності та їх місцезнаходження; а також інформацію щодо запланованих обсягів випуску асфальтобетону щомісячно протягом строку надання послуг;

- учасник подає інформаціфю про асфальтобетонний завод (виробництво), яке повинно бути атестовано на виготовлення асфальтобетонних та щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-119:2011 та ДСТУ Б В.2.7-127:2015. Скановану копію атестату подається у складі тендерної пропозиції та повинен мати термін протягом надання послуг;

- відстань транспортування асфальтобетонних сумішей від місця їх випуску до місця укладання не повинна перевищувати значень, що вказані в таблиці 20.2а ДБН В.2.3-4:2015 (зі змінами), при цьому час транспортування асфальтобетонних сумішей не повинен перевищувати трьох годин. Учасник розраховує відстань транспортування (перевезення) асфальтобетонної суміші відповідно до вимог ДБН В.2.3-4-2015 зі змінами, із місця відпуску асфальтобетонної суміші (фактичного знаходження АБЗ на момент подання тендерної пропозиції) до об’єкту виконання робіт. В підтвердження дотримання Учасником даних вимог щодо часу транспортування асфальтобетонної суміші Учасник надає транспортну схему з зазначенням маршруту, відстані та часу транспортування (перевезення) асфальтобетонної суміші.

- учасник надає інформаційну довідку про наявність чи залучення випробувальної (вимірювальної) лабораторії на термін дії договору про закупівлю, в підтвердження цього Учасник надає копію відповідного договору, дійсного в продовж терміну надання послуг.

- учасник подає чинне Свідоцтво про відповідність системи вимірювання випробувальної лабораторії вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 з додатком, де вказано об’єкти випробувань/ вимірювань та назви випробувань/вимірювань та/або характеристики (параметри), що визначається, які мають відповідати видам послуг (робіт), передбачених предметом закупівлі

- розрахунок ціни подається разом з договірною ціною та пояснювальної записки до неї, локальним кошторисом, підсумковою відомісті ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат до локального кошторису, розрахунком витрат на перевезення робітників, на відрядження робітників, на перебазування підрядної організації та інші (у разі врахування у договірній ціні), розрахунок прибутку та адміністративних витрат відповідно до вимог законодавства. Дані документи повинні бути виконані за видами та обсягами послуг які вказані/перелічені у вищевказаній таблиці на підставі діючих нормативних актів. Також, розрахунок ціни тендерної пропозиції повинен бути виконаний у програмному комплексі останньої версії (наприклад АВК – 5, тощо);

- учасник подає гантійний лист, в якому гарантує при підписанні актів наданих послуг надавати копії сертифікатів якості та копії накладних (або чеків) на основні матеріали, які будуть використані при виконанні послуг для підтвердження Їх якості та вартості.